Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	745 mm
Höhe:	2062 mm

Bruttoinhalt:	565 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+14 bis +16 °C
rel. Luftfeuchte:	55 %
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	620 W / 230 V

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick 
für Confiserie- und Schokoladenprodukte 
außen Konstruktion vollflächig weiß, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet 
innen weiß 
Tür mit Magnetdichtung und Griffleiste in der Standardausstattung, Türöffnung per Touch Pad optional im Sonderzubehör 
Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar 
ansprechende Warenausleuchtung durch 4 gekreuzt angeordnete LED-Lichtleisten, gesondert schaltbar 
Energiesparisolierung 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung durch Kompressorstopp 
geräuscharmer Laufbetrieb durch hermetischen Hochleistungskompressor 
Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glasetagen, B x T in mm: 554 x 509, bis zu 25 kg belastbar
sowie 1 Bodenetage, B x T in mm: 605 x 389, bis 18 kg belastbar 
serienmäßig mit 4 Lenkrollen, die 2 vorderen Rollen sind feststellbar

Hinweis: 
Die Serie CRISTAL TOWER ist auch in der Ausführung BLACK erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CRISTAL TOWER 750 RV CH WHITE

Sonderzubehör:
Halterung für 12 Cupcakes (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30
Halterung für 12 Cupcakes (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30
Touch Pad Türöffnung