Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 H1 2500
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454950220620 

- zur Kühlung und Präsentation von Obst und Gemüse
- Modulsystem, kanalisierbar
- elektronisches Nachtrollo, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- EC-Lüfter, energiesparend
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 945, Fronthöhe in mm: 252
- Spiegel (oberhalb der Warenauslagen), schräg gestellt
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer, Kältleitungen: Ø 12/22 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Seitenteile (siehe Sonderzubehör). Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2120

Breite (Korpus):	2500
Tiefe (Korpus):	945
Höhe (Korpus):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1690 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Kältemittel-Füllmenge (g):	320
Anschlusswert (Elektro):	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	455 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF  / LF-T 2500
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF  / LF-T 2500
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 2500
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, , T in mm: 100
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Seitenteil, Panorama, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, geschlossen, links, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Seitenteil, geschlossen, rechts, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Steuerung, Full-System Dixell, Serie ANGEL ANGEL 950-206
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 2500, Edelstahl, frontseitig, eckig
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner Bodenauslage, plastifiziert, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206