Speisenausgabe TR-BROWN 6/1 WARM
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434735001 

- für GN 1/1
- Hartglas-Warmhalteplatten, Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Sicherheitsthermostat
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar 
 
Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2144
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1488

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	60 bis 100 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Außenverkleidung und Unterbau: strukturiertes Holzdekor, laminiert, strukturiert, Farbton: WENGE 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	187
Nettogewicht (kg):	168 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, B x T in mm: 650 x 320
Tablettrutsche kurz, Holz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Tablettrutsche kurz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton WENGE
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 6/1 Modelle
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: RAL
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: WENGE
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet,<br />Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet,<br />Farbton: WENGE
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE,<br />Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE,<br />Farbton: WENGE
kontaktlose Steuerung für TR Serien, zum Kontrollieren der Hebe- und Absenkfunktion ohne Berührung, nur ab Werk möglich.