Wärmeregal

Außenmaße:
Breite:	960 mm
Tiefe:	635 mm
Höhe:	1855 mm

Ausstellfläche:	1,79 m²
Bruttoinhalt:	469 l

Temp.-Bereich:
:	+65 °C
Anschlusswert:	3450 W / 230 V

steckerfertiges Wärmeregal 
außen / innen: weiß 
2 Halogen-Wärmebrücken unter der Decke und jedem Regalboden, 400 Watt je Wärmebrücke
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter
3 Regalböden, geneigt, T in mm: 465 
1 Bodenauslage, geneigt, T in mm: 465 

Hinweis:
Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 
9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei 
Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne und Holz Verkleidung sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SCARLET 100 SLIM

Sonderzubehör:
**Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
**Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
**Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton
**Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
***Drehtüren für SCARLET 100 SLIM, frontseitig, 2 Drehtüren, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben
***LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 100 SLIM
***Volltüren für SCARLET 100 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals
***Volltüren für SCARLET 100 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals
***Glastüren für SCARLET 100 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals
***Panoramaseitenteil, für Serie SCARLET SLIM
***Rollensatz, für Serie SCARLET SLIM
***Tablettrutsche, für SCARLET 100 SLIM