Fasskühler

Außenmaße:
Breite:	1060 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	980 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	980 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1205 mm

Fasskühler in Segmentbauweise 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
für 4 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG in Reihe gestapelt, für 2 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG in Reihe gestellt 
2 gerundete Türen mit eingelassener Kunststoffgriffmulde im oberen Bereich und Magnetdichtung 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm 
4 von innen verstellbare Stellfüße 
Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten, 2,5 mm dicken Stahlplatten 
Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen 
zur schnellen und einfachen Montage von innen und außen zu bedienende Hakenverschlüsse aus Polystyren

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).

Hersteller:	NordCap
Typ:	FK 2-R-XL

Sonderzubehör:
***FKM 1