Flockeneisbereiter

Außenmaße:
Breite:	538 mm
Tiefe:	663 mm
Höhe:	650 mm

Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	600 g
Anschlusswert:	1200 W / 230 V
Energieverbrauch:	26,0 kWh / 24h

Flockeneisbereiter als Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter 
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
innen patentierte AGION® Antibacteria-Beschichtung 
Produktion von Flocken- bzw. Brucheis mit einer Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt und stets schüttfähig 
vollautomatische Produktionssteuerung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht ausbaufähig 
zylindrischer Spezialverdampfer 
serienmäßig mit 1 x Ablaufschlauch 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bauseitig sind 2 Wasser-Zuläufe und -Abläufe erforderlich.
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.
Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SP 405 W

Sonderzubehör:
**Vorratsbehälter R 100 inkl. Kit CBT22EFCD
**Vorratsbehälter R 130 inkl. Kit CBT22EFCD
**Vorratsbehälter R 150 inkl. Kit CBT30EFSD
**Vorratsbehälter R 190 inkl. Kit CBT30EFSD
**Vorratsbehälter R 250 inkl. Kit CBT42EFSD
**Vorratsbehälter R 300 inkl. Kit CBT48FMCD
SP Infarot-Füllstandsmesser

Fresh Spezial

***Fett, weiß, 200 gr, lebensmittelecht, für Flockeneisbereiter
*Vorratsbehälter R 400 inkl. Kit CBT52FMCD