Durchreicheschrank DR 560 COLD
Datenstand: 02.05.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4792600701 

- zum Einsatz in Restaurants, Hotelküchen, Großküchen, Betriebskantinen, Mensen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Cateringbetrieben und der Gemeinschaftsverpflegung
- zur Kühlung und Präsentation von Lebensmitteln
- Durchreichmodell
- Frontbelüftung
- 2 x Glastür (1 vorn, 1 hinten), Sicherheits-Doppelverglasung, Schloss (in der Frontblende oben), ergonomische Griffleiste (je Tür), Türanschlag rechts | links (hinten)
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung, Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Touch-Bedienfeld, mit Schutzklasse IP65, Temperaturregelung, WLAN-Schnittstelle (optional), Bluetooth-Schnittstelle (optional)
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach unten (außerhalb des Innenraums), aufklappbare Frontblende
- Verdampfer, mit Umluft 
 
Hinweis:
DR 560 COLD kombinierbar mit DR 560 HOT. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	687
Tiefe (außen):	858
Höhe (außen):	2130

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	610 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,60
Energieverbrauch/ annum:	584 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, galvanisiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	185