Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	570 mm
Höhe:	1645 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	1450 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1302 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 85 %
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	105 g
Anschlusswert:	130 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm 
außen weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter   
Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en) 
Innenbeleuchtung 
elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet 
17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, Rosteinschub-Abstand in mm: 18 
serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400 
2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:
Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 400-G W

Sonderzubehör:
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400