COOL-LINE-Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	640 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1540 mm

Innenmaße:
Breite:	545 mm
Tiefe:	470 mm
Höhe:	870 mm

Bruttoinhalt:	192 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	1370 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,22 kWh / 24h

steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung
außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
innen weiß
Seitenteile mit Glaseinsatz
LED-Innenbeleuchtung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
serienmäßig mit 2 Regalböden, in Neigung verstellbar
serienmäßig mit Nachtrollo
4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Hersteller:	NordCap
Typ:	IKR 60