Salatbar

Außenmaße:
Breite:	1505 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1530 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+4 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	470 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,8 kWh / 24h

steckerfertige Salatbar mit Umluftkühlung 
Außenverkleidung, Innenwanne und Unterbau aus CNS 1.4301 
Plexiglas-Hustenschutz stufenlos absenkbar 
helle LED-Beleuchtung (3000 K / 6000 K) im Auslagebereich platziert, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung mit Soft-Touch, Digital-Thermometer außen 
automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung
Polyethylenschaum-Isolierung, 40 mm 
beschichteter Verdampfer, austauschbarer Kondensatorfilter, Kondensatorfilter-Reinigungsalarm 
serienmäßig mit 2 Edelstahlstegen (532 mm) und 4 Stegen (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern 
serienmäßig mit 4 + 4 Rollen, davon 2 feststellbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	ISOLA 4 M INOX UM

Sonderzubehör:
lange Tablettrutsche Isola 4M Inox
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
*GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
GN 1/3 - 150
GN 2/3 - 150