Spirituosen-Tiefkühlbox

Außenmaße:
Breite:	553 mm
Tiefe:	624 mm
Höhe:	631 mm

Innenmaße:
Breite:	391 mm
Tiefe:	420 / 276 mm
Höhe:	444 / 187 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1129 mm
Bruttoinhalt:	70 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-7 bis -18 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	39 g
Anschlusswert:	90 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,53 kWh / 24h

Spirituosentiefkühlbox mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in silber 
innen Kunststoff in weiß (RAL 9003) 
Volltür, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, Alarmfunktion 
Griffmulde 
Flaschen- und Gläsereinsatz für bis zu 10 liegende Spirituosen-Flaschen mit aufgesetztem Ausgießer (max. Länge 310 mm) und ca. 48 Gläser 
tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen 
manuelle Abtauung 
2 Stellfüße (+25 mm) vorn

Hersteller:	NordCap
Typ:	HELSINKI - S