Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1110 mm
Tiefe:	825 mm
Höhe:	2010 mm

Innenmaße:
Breite:	1000 mm
Tiefe:	652 mm
Höhe:	1533 mm

Bruttoinhalt:	1015 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	125 g
Anschlusswert:	490 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,7 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
beleuchtetes Werbe-Display
2 Schiebeglastüren (SD) mit Rückholfeder
vertikale, jeweils außen angeordnete LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
Energiesparisolierung, 45 mm
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 980 x 540, bis 60 kg belastbar
4 justierbare Stellfüße und Rollen

Serienzubehör:
5 Tragrost für KU 1950 G-DR/SD
20 Tragrosthalter für KU 1950 G-DR/SD

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 1950 G-SD

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 1950 G-DR/SD
Tragrosthalter für KU 1950 G-DR/SD