Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1340 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	1340 mm

Anzahl Türen
im Unterbau:	1
Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-16 bis -14 °CReservefach:	bis zu -16 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	770 W / 230 V
Energieverbrauch:	20,6 kWh / 24h

steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung und 2 Kompressoren
innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
außen inkl. Frontdekorblende in weiß und gelochtem Edelstahlblech, Seitenteile in grau 
(weitere Dekorblenden gegen Aufpreis möglich, sprechen Sie uns an) 
Frontscheibe, gebogen, aus Sicherheitsglas mit Frontscheibenheizung 
helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe auf die Ware 
Energiesparisolierung, 60 mm 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur 
Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 180
oder für Eisschalen bis H in mm: 120 
Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, 
nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet 
serienmäßig mit 4 Doppellenkrollen 
serienmäßig mit bedienseitigem Nachtrollo

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BERMUDA  LX 10 UM

Sonderzubehör:
Schwammablage
Eisschalenhalter (nur 4,7 l) für Modell LX 10
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Eishörnchensilo EHS 808
Eishörnchensilo EHS 4
*Edelstahl-Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eishörnchensilo EHS 8
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA