Flockeneisbereiter SPH 80 W
Datenstand: 31.01.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41320802902 

- für Flocken- | Brucheis-Produktion
- integrierter Vorratsbehälter, 25 kg
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Reinigungs- und Wartungshinweise beachten, wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	529
Tiefe (außen):	629
Höhe (außen):	880

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	58
Nettogewicht (kg):	52 

SONDERZUBEHÖR
 kompakte Wasserenthärtungsanlage für Eismaschinen, Maschinenschutz vor Kalkablagerungen, filtert Chlor und sorgt so für klare, geschmacksneutrale Eiswürfel
StarterSet - Wasserfilter für Eismaschinen, 3-teilig: Filter (Medium), Adapter, Filterkopf
Wasserfilter für Eismaschinen, Austauschfilter, Nenndurchflussleistung ca. 2,4l/min