COOL-LINE-Glastürkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	1441 mm
Tiefe:	837 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	je 560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1515 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	1430 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 90 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	120 g
Anschlusswert:	310 W / 230 V

steckerfertig mit Umluftkühlung 
innen und außen aus CHR 1.4016 
Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken 
einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem 
Isolierung bis zu 75 mm stark 
selbstschließende Glastür/en mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss  
Türanschlag rechts, wechselbar 
spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung 
helle Innenbeleuchtung 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer 
digitale Crio Smart Steuerung und HACCP Kontrolle 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis 
verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen 
Rosteinschub-Abstand in mm: 44 
sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm) 
wartungsfreier Kondensator

Serienzubehör:
6 
6 

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 1402-G Base

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (6 Stk.), Ø in mm: 50, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung
Glastürschutzkit
Pedaltüröffner Serie 1402