Kühlzelle mit Paneelboden

Außenmaße:
Breite:	2600 mm
Tiefe:	1400 mm
Höhe:	2110 mm

Innenmaße:
Breite:	2400 mm
Tiefe:	1200 mm
Höhe:	1950 mm

Ausstellfläche:	2,88 m²
Kühlvolumen:	5,61 m³

Temp.-Bereich:
:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	Typ 4 oder Typ 4 HEG W / 

Kühlzelle mit Paneelboden 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
innen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) 
Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), Paneele im Rastermaß 300 mm, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm 
Türanschlag rechts, wechselbar 
Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 
Türen mit Kunststoffgriffmulden, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung 
Offenstellung bei 90° 
selbsthebendes Türscharnier 
PUR-Hartschaumisolierung, 80 mm, Dichtigkeit 41 kg/m³ 
für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch 
leicht und schnell zu montieren 
Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern 
Edelstahlboden vollhygienisch, CNS 1.4509, kreisverpresst und rutschfest genoppt, Flächenlast 2000 kg/m² 
Verkleidung der Wände aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, Farbe: hellgrau

Planungshinweis: 
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt!
Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.

Zelle und Aggregat sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	Z 260-140

Sonderzubehör:
***Kälteaggregat Typ 4 (R 452A) (ab 12-18)
***Kälteaggregat Typ 4 HEG (R 452A) (ab 12-18)
Regalsystem Z 260-140/ 264-144
*Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700