COOL-LINE-Minikühlzelle

Außenmaße:
Breite:	935 mm
Tiefe:	995 mm
Höhe:	2295 mm

Innenmaße:
Breite:	855 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1912 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1870 mm
Ausstellfläche:	0,90 m²
Kühlvolumen:	1,45 m³

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	260 g
Anschlusswert:	430 W / 230 V

Kühlzelle mit Paneelbodenaußen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)innen: EdelstahlbodenSegmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)Türanschlag rechts, wechselbargesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbargerundete Tür mit Anti-Rutsch Griff und extra großer TüröffnungPUR-Hartschaumisolierung, 40 mmelektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalterautomatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis, Tauwasserverdunstung mittels HeißgasBoden mit CNS Platte verstärktAuflageschienen für maximal 5 Tragroste Traglast je Tragrost bis zu 80 kg vier von innen justierbare StellfüßeHochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzungserienmäßig inkl. 3 TragrosteHinweis:
Standard Version für verpackte Ware und begrenzte Begehzeiten, große Lagerkapazität mit 1,33 m² oder 1,45m²

Hersteller:	NordCap
Typ:	MZ 2000

Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle (ab 25.06.18)