MORETTI Regenerationsofen

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	585 mm
Höhe:	420 mm

Innenmaße:
Breite:	410 mm
Tiefe:	410 mm
Höhe:	100 mm

Anschlusswert:	3000 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,5 kWh pro Betriebsstunde

MORETTI Elektro-Regenerationsofen 
2 Regenerationskammern mit je B x T x H in mm: 410 x 410 x 100 
Front aus gefaltetem Edelstahl, Seitenpaneele aus lackiertem Stahlblech 
mit 2 Lampen ausgeleuchtete Innenkammern aus aluminisiertem Stahl, Boden aus Schamottstein
Sichtfenster aus gehärtetem Glas 
Mineralwollisolierung 
mit elektronischer Steuerung für Start / Stopp, Licht, Ober- / Unterhitze 
nach unten öffnende Edelstahl-Ofenklappe mit Edelstahlgriff 
maximale Arbeitstemperatur bis zu 280 °C, getrennt für Ober- und Unterhitze über Thermostat, mit elektronischem Bedienfeld

Hersteller:	NordCap
Typ:	LINK