COOL-LINE-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	598 mm
Tiefe:	679 mm
Höhe:	838 mm

Innenmaße:
Breite:	493 mm
Tiefe:	478 mm
Höhe:	635 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	200 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -21 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	174 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,15 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: weiß plastifiziertes Stahlblech 
innen: weißer Kunststoff 
tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen   
Glastür, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag rechts 
Schloss, Griffleiste, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en) 
PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm 
elektronische Steuerung 
manuelle Abtauung 
serienmäßig 2 feste Verdampferroste, B x T in mm: 458 x 445, jeweils bis 20 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	RNG 200 GL