Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 150 W-G
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405215001 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen, "Side by Side"-Einheit
- 10 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Arbeitsplatte, abnehmbar
- 1 x Glastür, Kunststoffrahmen, selbstschließend, Schloss, Türalarm, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- elektronische Steuerung
- Touch-Bedienfeld, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. Auch als "Side by Side"-Einheit mit 30 mm Abstand oder Verbindungsrahmen (Sonderzubehör) planbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	648
Höhe (außen):	852

Tiefe bei geöffneter Tür:	1162

Breite (innen):	450
Tiefe (innen):	430
Höhe (innen):	640 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	127
Nettoinhalt (l):	98 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	32
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,54
Energieverbrauch/ annum:	197
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 9 °C 
Klimaklasse:	CC2 (+32,2 °C UT und 65% RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	46 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für Serie UKU 150, weiß rilsaniert