Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	505 mm
Tiefe:	590 mm
Höhe:	855 mm

Innenmaße:
Breite:	410 mm
Tiefe:	395 mm
Höhe:	700 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1000 mm
Bruttoinhalt:	115 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +9 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	90 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,05 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen weiß lackiert 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
Thermoglastür, beidseitig mit Griffmulden, Türanschlag wechselbar 
Schloss, Magnetdichtung(en), 
Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
Thermostat vor ungewolltem Zugriff an der Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353 
2 justierbare Stellfüße vorn

Hinweis:
Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 145 G

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 120, KU / UKU 145 G