Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	3420 mm
Tiefe:	740 mm
Höhe:	960 mm

Innenmaße:
Breite:	2 x 1160 mm

Bruttoinhalt:	545 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-20 bis +2 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	1000 g
Anschlusswert:	2000 W / 230 V
Energieverbrauch:	37,8 kWh / 24h

steckerfertige Speiseeisvitrine mit Umluftkühlung 
für Kühlung und Präsentation von Speiseeis geeignet 
Innenwanne Edelstahl 
außen mitteldichte Faserplatten 
2 getrennt steuerbare Abteile 
rundum Antibeschlag-Verglasung, nach oben zu öffnende Scheibe aus Sicherheitsglas 
Energiesparisolierung, 60 mm 
LED-Innenbeleuchtung unter der Arbeitsfläche und an der Front 
bedienseitig 2 getrennt regelbare elektronische Steuerungen für 2 getrennte hermetische Kompressoren 
automatisch zeitlich gesteuerte Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung durch Zyklus-Inversion

Hinweis:
Das Gerät ist auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ONESHOW STAND-ALONE

Sonderzubehör:
Verkleidung WOOD, für ONESHOW STAND-ALONE
Verkleidung CORIAN, für ONESHOW STAND-ALONE
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Verkleidung FENIX, für ONESHOW STAND-ALONE
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80