Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-204-TK mit Aggregat + Bodenbelüftungsbalken
Datenstand: 14.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710703015-AB 

- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, Druckausgleichsventil, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
- Feuchtraumleuchte
- Grundausstattung beinhaltet Tiefkühlaggregat TYP 4 TK IoT R-290, vorinstalliert auf passendem Wandpaneel, Anschlusskabel
- Hygienischer Edelstahlboden mit rutschfester PVC-Beschichtung, 135°-Ecken, Belastbarkeit 1000 kg/m², Punktbelastung 20 kg/cm², PU-Isolierung (ODP/GWP-frei), Dichte 43 kg/m³
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur intelligenten Fernüberwachung per "WEB-APP Dialog IoT" vorinstalliert
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Der Boden ist nicht für den Rollwagenverkehr ausgelegt. Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2040
Tiefe (außen):	2040
Höhe (außen):	2150

Breite (innen):	1800
Tiefe (innen):	1800
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	1,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,80 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	394 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925
Regalsystem Z 200-200 / 204-204, 3 x Regalelement, mit je 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1075 I 1000 I 1675 x 375 x 1850