Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	518 mm
Tiefe:	422 mm
Höhe:	1587 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+5 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	350 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,25 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen Korpus aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß, Türrahmen aus Aluminium 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig   
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm 
2 Glastüren, je 756 mm hoch, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör) 
Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 490 x 422 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 490 x 264, weiß rilsaniert

Hinweis:
Die Serie KU 407 2-G LED lässt sich ideal mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinieren. 
Sie finden das Modell im Register 02.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 407 2-G LED

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert
Wechselkit für Türanschlag, für KU 407-G LED / KU 407 2-G LED