COOL-LINE-Tiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	775 mm
Tiefe:	704 mm
Höhe:	1900 mm

Bruttoinhalt:	600 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-23 bis -18 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	110 g
Anschlusswert:	215 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,69 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen CHR 1.4016 
innen weiß 
Volltür, Schloss, selbstschließend, Türanschlag rechts
Energiesparisolierung, bis zu 65 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, manuelle Abtauung 
serienmäßig mit 7 feststehenden Verdampferrosten, Rahmen aus Aluminium, bis 25 kg belastbar, B x T in mm: 425 x 412

Hersteller:	NordCap
Typ:	RNX 600 GL