Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	915 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1180 mm

Innenmaße:
Tiefe:	600 mm
Höhe:	1040 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1610 mm
Bruttoinhalt:	340 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	210 g
Anschlusswert:	260 W / 230 V

Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen 
außen Edelstahl 
innen Edelstahl, robuster Boden aus CNS 1.4301 
eine Flügeltür mit ergonomisch geformter Griffmulde, Magnetdichtung
und einer Einfüllöffnung mit Deckel 
Türanschlag nicht wechselbar 
PUR-Hartschaumisolierung
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
seitlich zu montierende Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage 
von innen justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	KK 120-1