Umluft-Tablettkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	635 mm
Tiefe:	813 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	495 mm
Tiefe:	671 mm
Höhe:	1540 mm

Bruttoinhalt:	511 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	330 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,98 kWh / 24h

steckerfertiger Tablettkühlschrank mit Umluftkühlung 
für den Längseinschub von bis zu 14 Blechen GN 1/1 
innen / außen: CNS 1.4301 
verdampferfreier Innenraum 
Schienengestell lässt sich für die Reinigung komplett entnehmen 
Türanschlag rechts, wechselbar 
selbstschließende Tür, ab 90° feststehend
mit Magnetdichtungen 
elektronische Steuerung 
Energiesparisolierung, 70 mm stark 
elektrische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
vier justierbare Stellfüße, optional sind auch Rollen möglich 

Hinweis:
Das Gerät ist auch als Variante für die Aufnahme von bis zu 20 EN-Blechen 600 x 400 mm gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns bei Bestellung an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TB-KS 511 Inox

Sonderzubehör:
Rollen, 4 Stück, für TB-KS 511
***Umrüstkit für nachträglichen Umbau, für TB-KS 511, 40 Paar Auflageschienen und 8 Halterungsgestelle für bis zu 20 EN-Bleche 600 x 400 mm