MORETTI Gas-Tunnelofen / -Bandofen

Außenmaße:
Breite:	1770 mm
Tiefe:	1302 mm
Höhe:	560 mm

Höhe mit Fahrgestell:	1158 mm

MORETTI Tunnelofen der Hochleistungsserie T 
Gasmodell mit regelbaren Temperaturzonen im Backzyklus  
Modulsystem für bis zu 3 Backkammern übereinander stapelbar 
innen und außen aus Edelstahl 
Edelstahl-Transportband (500 mm breit) mit gleichmäßiger Spannung und elektronischer Kontrolle der Bandgeschwindigkeit 
Edelstahlgebläse mit einstellbarem Luftvolumen 
Arbeitstemperatur bis max. 400 °C getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar 
schnelle Aufheizzeit 
elektronische Bedieneinheit für Start / Stopp, Timer, Ober- und Unterhitze mit zwei Thermoelementen 
Programmspeicher (20 Programme) mit Economy-Energiesparfunktion, Fehlerdiagnose und Fehlermeldungsdisplay 
thermisch gedämmte Hitzeisolierung 
Seitentür mit Fenster aus temperiertem Glas, Erwärmung der Seitentür aus Sicherheitsgründen auf nur max. +38 °C, 
wartungs- und reinigungsfreundlich: Frontpaneel abnehmbar, Frontzugang zum Maschinenfach, Transportbandeinheit vollständig herausnehmbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	T75G

Sonderzubehör:
***Dunstabzugshaube ohne Motor, für T75E