Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	660 mm
Höhe:	1880 mm

Bruttoinhalt:	811 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 %
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert:	980 W / 230 V

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick
außen Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung
innen
Thermoverglasung, mit grauem Siebdruck-Glas
bedienseitig 3 pneumatische Klapptüren zur Bestückung (140° Öffnung), mit Magnetdichtung und Griffleisten
LED-Innenbeleuchtung entlang der Klapptüren
elektronische Touch-Screen-Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, im Unterbau
automatische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung durch Kompressorstopp bei laufenden Lüftern
mit 6 Glasetagen, B x T in mm: 1070 x 410, Belastbarkeit je Etage bis zu 20 kg
4 Lenkrollen, vorn 2 justierbare Stellfüße
Hinweis:

Versionen für Tiefkühlung oder Pralinen / Schokolade sind ebenfalls erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. , Vitrine ist für Aufstellung bis zu 800 Meter Höhe ausgelegt. Bei Aufstellung in über 800 Meter Höhe ist ein Sonderbau erforderlich. 

Hersteller:	NordCap
Typ:	LUXOR DOUBLE 2