Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1659 mm
Tiefe:	630 mm
Höhe:	1247 mm

Bruttoinhalt:	478 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-18 bis -14 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	980 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,3 kWh / 24h

steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung 
innen  und außen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas inkl. Prallscheibe, 
bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung 
Blende mit Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 60 mm 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240
oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt 
doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich 
serienmäßig mit 4 Rollen 

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Fiji 9 - 2.0

Sonderzubehör:
Eisschalenhalter (nur 4,7 l) für Modell 9
Schwammablage
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
*Edelstahl-Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eishörnchensilo EHS 808
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA