Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	840 mm
Höhe:	2080 mm

Innenmaße:
Breite:	550 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	1480 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1460 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	295 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,97 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum für GN 2/1 
außen und innen CNS 1.4301 
Auflagerippen in die Seitenwände integriert, 24 pro Seitenwand, 55 mm Abstand 
sockelbaufähig 
selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, werkzeugfrei wechselbare 7-Kammer Dichtung 
LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm 
Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ecomodus, akustischer und optischer Alarmfunktion und HACCP-Kontrollfunktion 
bedarfsgerechte intelligente Abtauung mit elektrischer Tauwasserverdunstung 
klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke  
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530 
höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	GKM 700 ECO

Sonderzubehör:
*GN-Behälter 1/1-60, aus Kunststoff
*GN-Behälter 1/1-150, aus Kunststoff
*GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530
*GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530
*Rädersatz (4 Stk.), Ø x H in mm: 100 x 127, 2 Rollen mit Bremsen
*3-seitige Sockelblende für Serie 700
*RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)
*Pedalöffner (1x pro Tür, 1x pro 2 Halbtüren)
*** Umbaukit für Türanschlagwechsel für GKM / GTM 700 ECO