Weintemperierschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	455 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Höhe mit Füßen:	1860 mm
Bruttoinhalt:	414 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +22 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	170 W / 
Energieverbrauch:	0,598 kWh / 24h

Weintemperierschrank, steckerfertig 
außen schwarz lackiert / Aluminium-Dekorelemente oder als Variante A-Silber 
innen schwarz plastifiziert 
bedingt einbaufähig* 
Glastür mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, 
Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, Aluminium-Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
elektronisch getrennt regelbare Temperaturzone wahlweise als Monotemperatur oder Multitemperatur 
durch integrierte Heizelemente 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung 
sehr leiser und erschütterungsfreier Gerätelauf 
statische Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr bieten beste Bedingungen für die professionelle Weinlagerung 
serienmäßig mit 1 Präsentations-Holzrost, B x T in mm: 525 x 355, 4 Präsentations-Holzrosten, 
B x T in mm: 525 x 440 sowie 1 schrägstehendes Präsentations-Holzrost, B x T in mm: 525 x 230 
Bodenfläche zur Aufnahme von liegenden Flaschen geeignet 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:
* Bei Einbau des Modells ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank 
zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	W 185

Sonderzubehör:
***schrägstehendes Präsentations-Holzrost für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 230
***Präsentations-Holzrost für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 355
***Präsentations-Holzrost für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 440
***Etagenthermometer, digital, aufsteckbar, zum Einsatz bei Multitemperaturbetrieb