Tiefkühlaggregat Typ 6 HEG-TK
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710803006-G-F-0 

- für Tiefkühlzellen
- komplett integrierbares Wandpaneel
- inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat
- Feuchtraumleuchte
- elektronische Steuerung
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Der Boden ist nicht für den Rollwagenverkehr ausgelegt. Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	851
Höhe (außen):	1910

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1000
Anschlusswert (Elektro):	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	21,80 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	119