Kühlzelle mit Paneelboden Z 170-140 + Aggregat
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710702007-A 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
- Feuchtraumleuchte
- Grundausstattung beinhaltet Kühlaggregat TYP 2 IoT R-290, vorinstalliert auf passendem Wandpaneel, Anschlusskabel
- Hygienischer Edelstahlboden mit rutschfester PVC-Beschichtung, 135°-Ecken, Belastbarkeit 1000 kg/m², Punktbelastung 20 kg/cm², PU-Isolierung (ODP/GWP-frei), Dichte 43 kg/m³
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur intelligenten Fernüberwachung per "WEB-APP Dialog IoT" vorinstalliert
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Der Boden ist nicht für den Rollwagenverkehr ausgelegt. Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1700
Tiefe (außen):	1400
Höhe (außen):	2110

Breite (innen):	1500
Tiefe (innen):	1200
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,60 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	274 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Regalsystem Z 170-140 / 174-144 / Z 170-110 / 174-114, 1 x Regalelement, mit 4 x Regalboden, B x T x H in mm: 1375 x 375 x 1850