Regenerationsofen

Außenmaße:
Breite:	890 mm
Tiefe:	815 mm
Höhe:	1310 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 160 °C

Regenerationsofen mit Umluft-Beheizungssystem und Direktdampf 
für 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Abstand 76 mm  
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Volltür mit Schnappverschluss 
Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar (Sonderzubehör) 
Einbringtemperatur: +3 °C 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung mit LCD Touchscreen zur Regelung von Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit
mit Startverzögerung 
Temperatur regelbar von 30 - 160 °C, Sicherheitsthermostat für den Garraum 
manuell einstellbare Entlüftung für den Abzug überschüssiger Feuchtigkeit 
autoreverser Lüfterradbetrieb für gleichmäßige Regenerationsergebnisse 
akustisches Signal am Ende des Zyklus 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten, zentraler Garraum-Abfluss
zur Erleichterung der Reinigungs- und Spülarbeiten 
integrierter Wasserreservetank mit Wassermangelanzeige 
herausnehmbares Einhängegestell für eine einfache Reinigung 
4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Hinweis:
Das GN-Einhängegestell kann ohne Aufpreis durch ein EN-Einhängegestell 600 x 400 mm ersetzt werden. Optional in Ausführung mit Glastür erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	RRT 101 E

Sonderzubehör:
Climachef - Automatische Steuerung für Innen-Klima
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
USB Schnittstelle zum Auslesen von HACCP Daten
Türanschlagwechsel