Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	3810 mm
Tiefe:	945 mm
Höhe:	2060 mm

Ausstellfläche:	11,96 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert:	175 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,44 kWh / 24h

zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. 
außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, Farbton GDR 
innen: weiß 
LED-Innenbeleuchtung 
2 Ventilatoren mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht) 
automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
mit vorinstalliertem elektronischen Expansionsventil R 449A 
5 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar,1 Bodenauslage, 690 mm tief 
verstellbare Füße

Hinweis:

Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und
Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar.
Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ANGEL 950-206 M2 3750 mit Türen

Sonderzubehör:
Mittel-Regaltrenner, Plexiglas, T in mm: 950, ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl-Stoßleiste für linkes oder rechtes Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen

Edelstahl-Stoßleiste für rechtes Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200
Steuerung DIXELL XM679K für ANGEL
Steuerung ELIWELL RTD600 für ANGEL
Steuerung CAREL MPXPRO für ANGEL
Steuerung DANFOSS AKC550 für ANGEL
Druckaufnehmer 4-20 elektronisches Ventil für DEXILL und ELIWELL
Druckaufnehmer RAZIOM. elektronisches Ventil für CAREL
Druckaufnehmer AKS32R elektronisches Ventil für DANFOSS
Klemmleiste für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl-Stoßleiste Front, eckig, B in mm: 3750
Edelstahl-Stoßleiste Front, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen 3750
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, 1250
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, 1250
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90
Satz Bodengitter für 3750
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 30 (1250)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 30 (1250)
Panorama-Seitenteil rechts / links ANGEL mit Türen H 2060
Edelstahl-Stoßleiste für linkes Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen