Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	2057 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1990 mm

Innenmaße:
Breite:	1937 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	1327 mm

Bruttoinhalt:	1700 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 50 % RF:	-24 bis -12 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	1300 W / 
Energieverbrauch:	18,2 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
außen Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz, Seiten aus beschichtetem Stahlblech in weiß
innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
3 selbstschließende beheizte Drehtüren, wechselbare Magnetdichtung
Schloss, robuster Metall-Griff
sparsame LED-Innenbeleuchtung ohne Wärmeentwicklung
elektronische Steuerung, außen in der Frontblende, Thermometer
Energiesparisolierung, 50 mm
automatische Abtauung
serienmäßig mit 15 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 615 x 445
6 Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 1600 G-LED