Tiefkühltisch CRIO HPM-TK 3-7001 MFR
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712277 

- für GN 1/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig, bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung), unterbaufähig
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 3 x Volltür, CNS, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 90°, CNS-Griffleiste, Türanschlag nicht wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter
- CRIO TECH - Displaysteuerung
- Temperaturregelung, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, akustische und optische Alarmfunktion, Bluetooth-Technologie, HACCP APP-Überwachung mit Alpeninox Fridge Control APP, integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- eingeschäumter Verdampfer 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1795
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1098

Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	550 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	310 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,00
Energieverbrauch/ annum:	2242
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand verzinkt, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	131 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung, H in mm: 50 / 100, für 3-türige Kühltische der Serie CRIO HPM
Arbeitsplatte, allseitige Abkantung, H in mm: 50, für 3-türige Kühltische der Serie CRIO HPM 
Auflageschienen (2 Stk.)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Rollen (4 Stk.), H in mm: 150, für die Serien CL 650 und CL 700 mit 2 oder 3 Abteilen
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Türschloss-Kit für Serie CL 700-3 (1x pro Abteil benötigt)