Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	750 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	2064 mm

Innenmaße:
Breite:	650 mm
Tiefe:	581 mm
Höhe:	1710 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1448 mm
Bruttoinhalt:	663 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +15 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	150 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter mit verschließbarem Reinigungsablauf 
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 32 mm 
energiesparende Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung 
Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en) 
elektronische Steuerung, außen in der Frontblende, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar 
Energiesparisolierung, 50 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 5 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 605 x 325, verzinkt 
4 justierbare Stellfüße (+30 mm)

Serienzubehör:
5 Tragrost für Serie GKv und UKU, weiß
1 

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 640 W

Sonderzubehör:
Tragrost für Serie GKv und UKU, verzinkt
Tragrost für Serie GKv und UKU, weiß