Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	2080 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1507 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 90 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	215 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Innenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken   
sockelbaufähig 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
selbstschließende Volltür, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen
zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo Cooling Zyklus, wenn warme Ware
eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, Spritzwasserschutz, IPX5 
Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, bis zu 90 mm 
bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, 
die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
wartungs- und servicefreundlicher Kondensator 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44)
und Luftleitbleche 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 

4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 703 Premium

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702

***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller