MORETTI Gas-Tunnelofen / -Bandofen

Außenmaße:
Breite:	2050 mm
Tiefe:	1476 mm
Höhe:	620 mm

Höhe mit Fahrgestell:	1220 mm

MORETTI Tunnelofen der Hochleistungsserie T 
Modulsystem für bis zu 3 Backkammern übereinander stapelbar 
Gasanschluss 
Edelstahl-Transportband mit gleichmäßiger Spannung und elektronischer Kontrolle der Bandgeschwindigkeit, Bandbreite: 810 mm 
Edelstahlgebläse mit einstellbarem Luftvolumen 
DUAL-TEMP TECHNOLOGIE®: Arbeitstemperatur bis max. 320 °C getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar 
schnelle Aufheizzeit 
elektronische Bedieneinheit für Start / Stopp, Timer, Ober- und Unterhitze mit zwei Thermoelementen 
Programmspeicher (20 Programme) mit Economy-Energiesparfunktion, Fehlerdiagnose und Fehlermeldungsdisplay 
thermisch gedämmte Hitzeisolierung 
COOL-AROUND TECHNOLOGIE®: Seitentür mit Fenster aus temperiertem Glas, Erwärmung der Seitentür aus Sicherheitsgründen auf nur max. +38 °C, 
wartungs- und reinigungsfreundlich: Frontpaneel abnehmbar, Heizelemente durch seitliche Türen leicht erreichbar, Frontzugang zum Maschinenfach, Transportbandeinheit vollständig herausnehmbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	T98G