Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	635 mm
Höhe:	2095 mm

Innenmaße:
Breite:	1186 mm

Ausstellfläche:	2,14 m²
Bruttoinhalt:	538 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	900 W / 230 V
Energieverbrauch:	10,31 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten, umschaltbar auf Temperaturklasse M2 zur Kühlung von Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. 
außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen 
innen weiß plastifiziertes Stahlblech 
mit isolierten selbstschließenden Schiebetüren 
werkseitig kanalisierbar/ anbaufähig 
frontseitiger Rammschutz aus PVC 
helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Hauptschalter 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 5 Regalböden, 295 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar,Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 335 mm tief

Die Serie ALASKA SLIM GREEN wurde auf www.topten.eu für seine hohe Energieeffizienz ausgezeichnet.

Planungshinweis: 
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße des Gerätes je nach Zubehör variieren.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis ist das Modell ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Das Modell ist auch mit einer Bautiefe von 790 mm erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ALASKA 120 VBN SLIM ENERGY SG

Sonderzubehör:
**LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
**LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
**LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "Bäckerei", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
**Dosenrutsche für ALASKA SLIM 120 (1x), SLIM 240 (2x) und SLIM 360 (3x), 15 Unterteiler (ab 31.08.2020)
**Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
**Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
**Tauwasserverdunstung, elektrisch, für steckerfertige ALASKA- und ALASKA SLIM-Modelle, bei ALASKA 71 und SLIM 71 bereits serienmäßig enthalten