COOL-LINE Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	1700 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	1253 mm

Innenmaße:
Breite:	1320 mm
Tiefe:	785 mm
Höhe:	1080 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	215 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,3 kWh / 24h

Abfallkühler / Konfiskatkühler, steckerfertig, Umluftkühlung 
für 2 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten) 
eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand 
außen und innen CNS 1.4301 
je Abteil 1 x Einfüllklappe in der Decke, B x T in mm: 400 x 400, 
Vorrichtung für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) 
je Abteil 1 x Flügeltür, Türanschlag wechselbar, Schloss 
genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung möglich 
leistungsstarke Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf bis zu +2°C 
Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, B in mm: 300 
integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung 
elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert 
Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum, bis zu 60 mm 
Abtauung mittels Maschinenstopp, elektrische Tauwasserverdunstung 
IPX4, Spritzwassergeschützt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.
Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich (Sonderzubehör).

Hersteller:	NordCap
Typ:	WASTE 240 / 2

Sonderzubehör:
Adapter zur Befüllung von 120 l-Mülltonnen, für Serie WASTE 240
Abstandhalter für Innenraum, notwendig bei Nutzung von 120 l-Mülltonnen, für Serie WASTE 240