Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1184 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	1176 mm

Anzahl Türen
im Unterbau:	1
Bruttoinhalt:	372 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 75 % RF:	-16 bis -14 °CReservefach:	bis zu -16 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	470 W / 230 V
Energieverbrauch:	9,1 kWh / 24h

steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung 
innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
außen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, optional Dekor 
Frontscheibe, gebogen, aus Sicherheitsglas, bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung 
Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 60 mm 
automatische Abtauung, elektrisch 
extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240
oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt 
Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, 
nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet 
serienmäßig mit 4 Doppellenkrollen 
umlaufender Schutzrahmen aus Kunststoff 

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ISETTA TP LX 6R

Sonderzubehör:
Eisschalenhalter (nur 4,7 l) für Modell STD/LX 6R
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA
Schwammablage
Eishörnchensilo EHS 808
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
*Edelstahl-Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8