Salatbar

Außenmaße:
Breite:	2144 mm
Tiefe:	650 mm
Höhe:	1488 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	110 g
Anschlusswert:	247 W / 230 V

steckerfertige Salatbar mit statischer Kühlung 
Innenwanne für GN-Behälter mit einer Höhe von maximal 200 mm 
außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge 
innen CNS 1.4301 
mit Plexiglas-Hustenschutz mit elektrischer Absenkfunktion und offenem Unterbau 
helle und energiesparende LED-Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung und Hauptschalter, Digitalanzeige, gut erreichbar an der Lichtbrücke positioniert, Display mit 30% größeren Ziffern 
automatische Abtauung durch Kompressorstop, manuelle Tauwasserentleerung 
Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl 
Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung leicht entnehmbar 
dicht verschweißte Innenwanne mit gerundeten Kanten in Hygieneausführung und Diagonalkantung für den Wasserablauf 
leicht wechselbare Holzverkleidung 
serienmäßig mit 4 Rollen, größere Rollen auf Anfrage, inkl. 5 Stege für Innenwanne

Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch in Hemlock, CNS oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar.
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TR-GREEN 6/1

Sonderzubehör:
Tablettrutsche kurz, Holz, WENGE (ab 01.03.2019)
Tablettrutsche kurz, Holz, RAL (ab 01.03.2019)
Tablettrutsche lang 6/1, WENGE (ab 01.03.2019)
Tablettrutsche lang, 6/1 RAL (ab 01.03.2019)
Tablettrutsche kurz, Inox (ab 01.03.2019)
Tablettrutsche lang, 6/1 Inox (ab 01.03.2019)
kontaktlose Steuerung für TR Serien
GN 1/1 - 200
Tablettrutsche lang 6/1, HEMLOCK (ab 01.03.2019)
Tablettrutsche kurz, Holz, HEMLOCK (ab 01.03.2019)
Unterbaumöbel, geschlossen mit Türen 4/1&6/1, WENGE
Unterbaumöbel, geschlossen mit Türen 4/1&6/1, RAL
Unterbaumöbel, offen 4/1&6/1, WENGE
Unterbaumöbel, offen 4/1&6/1, RAL