COOL-LINE Sushi Kühlregal

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	1190 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +6 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	820 g
Anschlusswert:	1258 W / 230 V

steckerfertiges Sushi-Kühlregal mit Umluftkühlung für Selbstbedienung
außen schwarz lackiert, innen Auslagefläche aus Edelstahl
helle LED Beleuchtung oberhalb der Glaseinlegeböden
automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
serienmäßig mit kundenseitigen Plexiglas-Scheiben

Hersteller:	NordCap
Typ:	FUJIYAMA 1250