COOL-LINE-Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	1800 mm
Tiefe:	745 mm
Höhe:	1995 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	110+110 g
Anschlusswert:	583+583 W / 230 V

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung und 2 Glasschiebetüren
geeignet für Aufschnitt, Käse, Obst und Gemüse, Take-Away und Getränke
außen schwarz lackiert
geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
mit heller LED Beleuchtung
automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
mit 4 höhenverstellbaren Etagen, 340 mm tief und Bodenauslage, 530 mm tief

Hersteller:	NordCap
Typ:	CHAMONIX-T 180