COOL-LINE-Minikühlzelle

Außenmaße:
Breite:	935 mm
Tiefe:	995 mm
Höhe:	2234 mm

Innenmaße:
Breite:	855 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1762 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1870 mm
Ausstellfläche:	0,90 m²
Kühlvolumen:	1,33 m³

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V

Kühlzelle mit Paneelboden
außen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
innen: Edelstahlboden
Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)
Türanschlag rechts, wechselbar
gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar
gerundete Tür mit Anti-Rutsch Griff und extra großer Türöffnung
PUR-Hartschaumisolierung, 40 mm
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
Boden mit CNS Platte verstärkt
Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
Traglast je Tragrost bis zu 80 kg
vier von innen justierbare Stellfüße
Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung
serienmäßig inkl. 2 Tragroste

Hinweis:
Power-Version für die Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, große Lagerkapazität mit 1,33 m² oder 1,45m²

Hersteller:	NordCap
Typ:	MZ 1850 POWER

Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle (ab 25.06.18)