Wandkühlregal ANGEL 950-206 M2 3750 mit Türen
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45495020653 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- Panorama-Seitenteile
- EC-Lüfter, energiesparend
- 6 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomische Griffleiste (je Tür), transparent
- 3 x LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 945, Fronthöhe in mm: 350
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer, Kältleitungen: Ø 10/22 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3810
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2120

Breite (Korpus):	3750
Tiefe (Korpus):	945
Höhe (Korpus):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	2975 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Kältemittel-Füllmenge (g):	450
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	896 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 3750
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 3750
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, , T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für rechtes Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, T in mm: 100
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Mittel-Regaltrenner, Plexiglas, für ANGEL
Panoramaseitenteil ANGEL mit Türen, rechts / links, B x T in mm: 50 x 950
Steuerung, Full-System Dixell, Serie ANGEL ANGEL 950-206
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, H in mm: 200
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)