Tiefkühlaggregat

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	788 mm
Höhe:	1910 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 55 % RF:	-18 bis -23 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	440 g
Anschlusswert:	940 W / 230 V
Energieverbrauch:	17,6 kWh / 24h

Tiefkühlaggregat Typ 2 für Tiefkühlzellen Serie Z-TK
Achtung: Nicht für Außenaufstellung geeignet!

Hersteller:	NordCap
Typ:	Typ 2